 $(MP_EXTRA_CC_PRE) -g -D__DEBUG   -fframe-base-loclist  -x c -c -mprocessor=$(MP_PROCESSOR_OPTION)    -DXPRJ_default=$(CND_CONF)    $(COMPARISON_BUILD)    D:\Documents\MPLABXProjects\PIC32MX695F512H\PIC32MX695F512H.X\config\default\usb\src\usb_device.c