=========== =========== ===========

  シリアルターミナル SER ver.1.0.8

=========== =========== ===========

【 ソフト名 】シリアルターミナル SER
【 製 作 者 】U-chan
【  種  別  】フリーウェア
【 開発環境 】Lazarus 3.6
【 動作環境 】Windows11、Windows10、
              その他未確認
【バージョン】1.0.8
【最終更新日】2024/11/07
【同梱ファイル】ser.exe
                readme.txt

【 ウ ェ ブ 】http://kjtmt.sakura.ne.jp/

---------- ----------
◇ 概要 ◇
  sshがコマンドプロンプトから起動できるようになり、定番ターミナルソフトを使用することがなくなりました。
  しかし、シリアル通信に関しては、定番ターミナルソフトを利用していました。
  シリアル通信も、コマンドプロンプトからサクッとシンプルに起動したいと思い、このソフトを作成しました。

◇ 動作条件 ◇
  32bit用にコンパイルしてありますので、32bit及び64bit共用です。
  同梱ファイルの他に必要なものはありません。

◇ ファイル構成 ◇
  [ser.exe]    ------ プログラム本体
  [readme.txt] ------ このファイル

◇ インストール ◇
  [ser.exe]をパスの通ったフォルダ[C:\Windows\System32]などにコピーしてください。
  そして、コマンドプロンプトなどから、[ser]と打って呼び出してください。

◇ アンインストール ◇
  コピーした[ser.exe]を削除してください。

◇ 使い方 ◇
 [通常の場合]
  1)コマンドプロンプト上で[ser]と打ちます。
  2)[>Select Port (Detail Setup : Ctrl + s)]と表示され、その下にCOMポートの一覧
    が表示されるので、矢印キーで移動し、ターゲットとなるCOMポートの上で[Enter]
    を押します。
  3)[>Select Baud Rate]と表示され、その下にボーレートの一覧が表示されるので、
    矢印キーで移動し、目的の通信速度の上で[Enter]を押します。
  4)送信コマンドを入力し[Enter]を押します。
  5)相手先から送られてくるデータを受信し出力されます。受信が終了したら、再び、
    送信コマンドを入力し[Enter]を押します。以下4)〜5)の繰り返しとなります。

 [詳細設定をする場合]
  1)コマンドプロンプト上で[ser]と打ちます。
  2)[>Select Port (Detail Setup : Ctrl + s)]と表示されるので、[Ctrl]+[s]を押し
    ます。詳細設定のダイアログが表示されるので、[Port]、[Baud rate]、[Data bits]、
    [Stop bits]、[Parity]、[Flow control]を設定し、[OK]ボタンを押します。
  3)上部に詳細設定が表示されます。
  4)送信コマンドを入力し[Enter]を押します。
  5)相手先から送られてくるデータを受信し出力されます。受信が終了したら、再び、
    送信コマンドを入力し[Enter]を押します。以下4)〜5)の繰り返しとなります。

 [コマンドラインオプション]
  ・ser.exe [Port名]
    Portを指定した状態で起動。
    例 ser COM3

◇ 免責 ◇
  このソフトを使用することにより発生した
  いかなる損害についても、製作者は責任を負いません。

◇ 転載 ◇
  転載はご自由にどうぞ。許可不要。

----------
◇ 連絡先 ◇
  本サイト : http://kjtmt.sakura.ne.jp/
  メールは、本サイトの「メールフォーム」をご利用ください。
  動作確認をする環境が整っていないため、不具合対応に応じられない場合があります。

◇ 履歴 ◇
  24/11/07 ver1.0.8修正。
           ・ボーレートの選択の際、上方向の矢印キーで不具合があるのを修正。
  24/11/06 ver1.0.7修正。
           ・表示幅を半角45文字以内に修正。
  24/11/02 ver1.0.6修正。
           ・コマンドラインオプションを追加(姉妹ソフトNotifyCOMに対応)。
  24/10/30 ver1.0.5修正。
           ・標準出力にCOMポートのフレンドリ名を表示。
           ・詳細セットアップのコンボボックスにCOMポートのフレンドリ名を表示。
  24/10/27 ver1.0.4修正。
           ・最初の入力時も、受信可能とした。
  24/10/24 ver1.0.3修正。
           ・2度目以降の送信時の不具合を修正。
  24/10/24 ver1.0.2修正。
           ・送信コードの末尾に改行コードを追加。
  24/10/24 ver1.0.1修正。
           ・ボーレートの初期設定を9600にする。
  24/10/23 ver1.0.0完成。
